**SAYIN KATILIMCIMIZ,**

Yönetim Kurulumuz 23.03.2021 tarih ve 64/09 sayılı toplantısında İAOSB Atıksu Bağlantı ve Tarife Yönetmeliği Eki-2 Ön Arıtma Kriterlerinin 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekliyle uygulanmasına karar vermiştir.

         Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

A.Doğan HÜNER

Bölge Müdürü

**İAOSB Fabrika Çıkış Rögarında Olması Gereken Ön Arıtma Kriterleri**

**Kompozit Numune Kompozit Numune**

**Parametre (mg/l) 2 saatlik 24 saatlik**

Askıda Katı Madde 500 500

Yağ ve Gres 100 100

Kadminyum 1.5 1.5

Heksavalent Krom 0.5 0.5

Toplam Krom 3 3

Bakır 5 2

Kurşun 2 2

Nikel 4 4

Çinko 7 7

Civa 0.2 0.2

Toplam Siyanür 2 0.5

Florür 300 300

Fenoller 10 10

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 2500 2500

PH 6-10 6-10

mk/eç